Allegato n. 4 – Procedura operativa per l’acquisto di sostanze e preparati pericolosi

La presente procedura operativa viene applicata ogni qual volta si intenda acquistare sostanze e preparati pericolosi per attività di laboratorio, attività didattiche d’aula e pulizie.

Le sostanze pericolose sono riconoscibili dall’etichetta in cui sono riportati: i pittogrammi indicanti la pericolosità, le indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza).

# Scelta delle sostanze e avvio della pratica per il loro acquisto

Chiunque (DSGA, docenti) intenda effettuare acquisti di sostanze e preparati pericolosi, al momento della scelta, ne deve valutare le caratteristiche di pericolosità e orientarsi, laddove possibile, verso l’acquisto di prodotti per nulla o meno pericolosi.

Assolutamente da evitare i prodotti cancerogeni contrassegnati con frasi di rischio da H 340 H 351 e, in presenza di personale/allievi di sesso femminile, i prodotti con frasi di rischio da H 360 a H 362.

Le caratteristiche di pericolosità si possono facilmente rilevare dall’etichetta e dalle schede di sicurezza che devono obbligatoriamente accompagnare i prodotti.

Gli ordini relativi agli acquisti dei prodotti pericolosi dovranno essere effettuati compilando in ogni sua parte il modulo di richiesta (allegato 1) reperibile presso gli uffici amministrativi.

Dovranno essere acquistati quantitativi strettamente necessari, evitando scorte ingiustificate.

Al ricevimento del modulo per la richiesta di acquisto di sostanza o preparato pericoloso, il DSGA o l’Ufficio Tecnico, a seconda delle competenze, interpella preliminarmente il SPP della scuola.

Il SPP valuterà che strutture, impianti e DPI in uso, siano compatibili per il contenimento del livello di rischio introdotto dalla sostanza/preparato pericoloso richiesto ed esprime l’assenso o il dissenso dall’acquisto, in caso di dissenso (motivato) valuterà unitamente al richiedente, la possibilità di sostituzione del prodotto con altri per nulla o meno pericolosi.

# Come riconoscere le sostanze pericolose

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009 ha introdotto, a partire dal 1 giugno 2015 al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo, un più aggiornato sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (soluzione composta di due o più sostanze).

Nel nuovo regolamento CLP sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero.



Rispetto ai simboli precedentemente utilizzati il simbolo della croce di Sant’Andrea scompare e, in qualche caso, è sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute); mentre il pittogramma con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant’Andrea (vedasi Allegato 2 del presente documento).

I pittogrammi introdotti dal nuovo regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente ai simboli di pericolo previsti dalla precedente regolamentazione.

Di seguito si riportano le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza previste nella nuova classificazione secondo il Regolamento CLP.

**Indicazioni di pericolo H200** Esplosivo instabile.

**H201** Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

**H202** Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

**H203** Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.

**H204** Pericolo di incendio o di proiezione.

**H205** Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.

**H220** Gas altamente infiammabile

**H221** Gas infiammabile.

**H222** Aerosol altamente infiammabile.

**H223** Aerosol infiammabile.

**H224** Liquido e vapori altamente infiammabili. **H225** Liquido e vapori facilmente infiammabili. **H226** Liquido e vapori infiammabili.

**H228** Solido infiammabile.

**H240** Rischio di esplosione per riscaldamento.

**H241** Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.

**H242** Rischio d’incendio per riscaldamento. **H250** Spontaneamente infiammabile all'aria. **H251** Auto riscaldante; può infiammarsi.

**H252** Auto riscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.

**H260** A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.

**H261** A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.

**H270** Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

**H271** Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

**H272** Può aggravare un incendio; comburente.

**H280** Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

**H281** Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

**H290** Può essere corrosivo per i metalli.

**H300** Letale se ingerito. **H301** Tossico se ingerito. **H302** Nocivo se ingerito.

**H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**H310** Letale a contatto con la pelle. **H311** Tossico per contatto con la pelle. **H312** Nocivo per contatto con la pelle.

**H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**H315** Provoca irritazione cutanea.

**H317** Può provocare una reazione allergica della pelle.

**H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H330** Letale se inalato.

**H331** Tossico se inalato.

**H332** Nocivo se inalato.

**H334** Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

**H335** Può irritare le vie respiratorie.

**H336** Può provocare sonnolenza o vertigini.

**H340** Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H341** Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H350** Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>.

**H350i** Può provocare il cancro se inalato.

**H351** Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H360** Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H360D** Può nuocere al feto.

**H360Df** Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

**H360F** Può nuocere alla fertilità.

**H360FD** Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

**H360Fd** Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

**H361** Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H361d** Sospettato di nuocere al feto.

**H361f** Sospettato di nuocere alla fertilità

**H361fd** Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.

**H362** Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

**H370** Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H371** Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H372** Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H373** Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

**H400** Molto tossico per gli organismi acquatici.

**H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**H413** Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Indicazione di pericolo supplementari EUH001** Esplosivo allo stato secco.

**EUH006** Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.

**EUH014** Reagisce violentemente con l'acqua.

**EUH018** Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.

**EUH019** Può formare perossidi esplosivi.

**EUH029** A contatto con l'acqua libera un gas tossico.

**EUH031** A contatto con acidi libera un gas tossico.

**EUH032** A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.

**EUH044** Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

**EUH059** Pericoloso per lo strato di ozono.

**EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

**EUH070** Tossico per contatto oculare.

**EUH071** Corrosivo per le vie respiratorie.

**EUH201** Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.

**EUH201A** Attenzione! Contiene piombo.

**EUH202** Ciano acrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**EUH203** Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.

**EUH204** Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

**EUH205** Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

**EUH206** Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

**EUH207** Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.

**EUH208** Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.

**EUH209** Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.

**EUH209A** Può diventare infiammabile durante l'uso.

**EUH210** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'us**o.**

**Consigli di prudenza**

**P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P103** Leggere l’etichetta prima dell’uso.

**P201** Procurarsi le istruzioni prima dell’uso.

**P202** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

**P210** Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non fumare.

**P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di ignizione.

**P220** Tenere/conservare lontano da indumenti/. / materiali combustibili.

**P221** Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili....

**P222** Evitare il contatto con l’aria.

**P223** Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.

**P230** Mantenere umido con....

**P231** Manipolare in gas inerte.

**P231 + P232** Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità.

**P232** Proteggere dall’umidità.

**P233** Tenere il recipiente ben chiuso.

**P234** Conservare soltanto nel contenitore originale.

**P235** Conservare in luogo fresco.

**P235 + P410** Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

**P240** Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

**P241** Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione.

**P242** Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

**P243** Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. **P244** Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. **P250** Evitare le abrasioni /gli urti/. /gli attriti.

**P251** Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso

**P260** Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P262** Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

**P263** Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento.

**P264** Lavare accuratamente ... dopo l’uso.

**P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

**P271** Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

**P272** Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro.

**P273** Non disperdere nell’ambiente.

**P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

**P281** Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. **P282** Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi. **P283** Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi. **P284** Utilizzare un apparecchio respiratorio.

**P285** In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

**P301** IN CASO DI INGESTIONE

**P301 + P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P301 + P312** IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

**P301 + P330 + P331** IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

**P302** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE

**P302 + P334** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. **P302 + P350** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. **P302 + P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**P303** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli)

**P303 + P361+ P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

**P304 + P340** IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**P304 + P341** IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**P304** IN CASO DI INALAZIONE

**P305** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI

**P305 + P351 + P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P306 + P360** IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.

**P306** IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI

**P307** IN CASO DI ESPOSIZIONE

**P307 + P311** In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P308** In caso di esposizione o di possibile esposizione

**P308 + P313** In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

**P309 + P311** In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P309** In caso di esposizione o di malessere

**P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P311** Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P312** In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P313** Consultare un medico.

**P314** In caso di malessere, consultare un medico.

**P315** Consultare immediatamente un medico.

**P320** Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).

**P321** Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

**P322** Interventi specifiche (vedere su questa etichetta).

**P330** Sciacquare la bocca.

**P3**31 NON provocare il vomito.

**P332 + P313** In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

**P332** In caso di irritazione della pelle

**P333 + P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

**P333** In caso di irritazione o eruzione della pelle

**P334** Immergere in acqua fredda/ avvolgere con un bendaggio umido.

**P335** Rimuovere dalla pelle le particelle.

**P335 + P334** Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. bendaggio umido.

**P336** Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.

**P337** Se l’irritazione degli occhi persiste

**P337 + P313** Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**P338** Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P340** Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**P341** Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**P342** In caso di sintomi respiratori

**P342 + P311** In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P350** Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

**P351** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. **P352** Lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P353** Sciacquare la pelle/fare una doccia.

**P360** Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.

**P361** Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

**P362** Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**P363** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

**P370** In caso di incendio.

**P370 + P376** In caso di incendio bloccare la perdita, se non c’è pericolo.

**P370 + P378** In caso di incendio, estinguere con....

**P370 + P380 + P375** In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

**P370 + P380** Evacuare la zona in caso di incendio.

**P371** In caso di incendio grave e di grandi quantità

**P371 + P380 + P375** In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

**P372** Rischio di esplosione in caso di incendio.

**P373** NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi. **P374** Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. **P375** Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza

**P376** Bloccare la perdita se non c’è pericolo.

**P377** In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

**P378** Estinguere con ..

**P380** Evacuare la zona.

**P381** Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.

**P390** Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

**P391** Raccogliere la fuoriuscita.

**P401** Conservare ...

**P402 + P404** Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.

**P402** Conservare in luogo asciutto.

**P403 + P233** Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

**P403 + P235** Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

**P403** Conservare in luogo ben ventilato. **P404** Conservare in un recipiente chiuso. **P405** Conservare sotto chiave.

**P406** Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente.

**P407** Mantenere un intervallo d’aria tra gli scaffali/i pallet.

**P410** Proteggere dai raggi solari.

**P410 + P403** Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.

**P410 + P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

**P411 + P235** Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ....°C...°F.

**P411** Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ...°C/...°F.

**P412** Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

**P413** Conservare le rinfuse di peso superiore a .......kg/.....lb a temperature non superiori a ...°C/..°F.

**P420** Conservare lontano da altri materiali.

**P422** Conservare sotto ...

**P501** Smaltire il prodotto/recipiente in ...

# Allegato 1 - Richiesta di acquisto di Sostanza o preparato pericoloso

|  |  |
| --- | --- |
| Prodotto da ordinare | (Nome commerciale) |
| Sostanza pericolosa contenuta nel prodotto |  |
| Stato fisico (liquido, solido, ...) |  |
| Quantità / Numero di confezioni |  |
| Frequenza d'uso (giornaliera, mensile) |  |
| Simbolo di pericolosità (Esplosivo, tossico irritante, ecc) |  |
| Indicazioni di pericolo (H) |  |
| Consigli di prudenza (P) |  |
| Ufficio richiedente |  |
| Motivo richiesta/Utilizzo previsto |  |
| ***data*** | ***richiedente*** | ***firma richiedente*** |
|  |  |  |

Valutazione dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

|  |
| --- |
| (motivazioni dell’assenso o dissenso all’acquisto, ed indicazioni dell’eventuale prodotto sostitutivo consigliato) |
| L’acquisto può essere effettuato (barrare la casella scelta) | si | no |
| ***data*** | ***nominativo ASPP*** | ***firma ASPP*** |
|  |  |  |

N.B. Il DSGA/Ufficio Tecnico potranno procedere all’acquisto della sostanza o prodotto pericoloso solo in caso di assenso da parte del SPP.